Antennenpolarisation:

Das E-Feld beschreibt das Strahlungsdiagramm in der Ebene der Elemente.
Das H-Feld beschreibt das Strahlungsdiagramm senkrecht zur Ebene der Elemente.

Bei einer horizontal polarisierten Richtantenne gibt das H-Feld die Winkeldämpfung 
nach oben und unten an, das E-Feld gibt den horizontalen Öffnungswinkel der Antenne an.

Bei einer vertikal polarisierten Richtantenne gibt das E-Feld die Winkeldämpfung 
nach oben und unten an, das H-Feld gibt den horizontalen Öffnungswinkel der Antenne an.

In Watt wird mit den Radiobuttons vertikal bzw. horizontal die Montage der Antenne 
angegeben, also horizontal wenn die Antennenpolarisation horitontal ist. 
Watt rechnet dann mit den vertikalen Dämpfungswerten, also den Werten des H-Feldes.

Entsprechenmd rechnet Watt mit den Dämpfungswerten des E-Feldes, 
wenn die Antenne vertikal polarisiert montiert wurde.