'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

[Bezeichnung],Maspro WHS-32N
[Polarisation],vh
[Bereich],90
[Schrittweite],10
[MHz],v,144,12.82
0,0.80,3.40,8.36,14.14,15.00,18.69,32.80,35.62,99
[MHz],h,144,12.82
0,0.62,2.69,6.79,11.21,10.04,11.28,22.36,18.43,16.10
[MHz],v,430,14.21
0,1.56,7.54,14.74,24.79,18.19,23.06,26.12,29.42,99
[MHz],h,430,14.21
0,1.37,6.85,13.38,21.79,13.55,15.98,15.37,12.64,13.83