'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 5el., Boom 3,0m
[Bezeichnung],YU7EF EF0405C
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,10.15
0,0.39,1.58,3.67,6.85,11.46,18.19,28.78,42.35,50.00,34.73,28.68,25.79,23.97,22.95,22.89,,23.71,24.88,25.46
[MHz],h,70,10.15
0,0.20,0.83,1.97,3.80,6.61,11.01,18.76,27.34,19.33,17.21,17.27,18.09,18.96,19.92,21.26,23.02,24.71,25.46