'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0217 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","20.95"
0
11.59
12.45
19.87
38.44
33.41
32.01
37.12
36.90
34.02
31.55
30.50
30.80
30.82
43.37
31.66
23.26
36.01
17.56
"[MHz]","v","145","20.95"
0
2.14
10.74
20.66
24.69
35.30
38.23
45.14
49.94
50.00
45.79
40.49
37.39
31.88
29.62
32.63
21.61
26.58
17.56























