'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7027 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","19.53"
0
2.32
18.36
28.93
35.79
26.53
36.03
29.73
30.03
31.92
36.71
34.42
31.88
31.86
36.71
38.89
35.17
41.30
30.19
"[MHz]","v","432","19.53"
0
2.49
19.02
30.19
39.86
31.79
46.30
41.61
47.80
50.00
50.00
46.17
39.88
37.46
40.90
41.44
35.79
41.42
30.19








