'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA007005]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","DM2BLE"
"[MHz]","v","70","10.38"
0
0.42
1.70
3.95
7.39
12.42
19.90
30.60
35.20
50.00
30.59
24.63
21.82
20.42
19.92
19.97
20.11
20.02
19.92
"[MHz]","h","70","10.38"
0
0.23
0.95
2.26
4.37
7.68
13.09
21.82
17.91
14.04
12.84
13.01
13.93
15.27
16.85
18.43
19.51
19.89
19.92