'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 6el. LFA-Yagi, 4,900m Boom
[Bezeichnung],G0KSC LFA0406
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,11.84
0,0.52,2.15,5.13,9.96,17.31,25.00,29.56,44.84,33.08,33.03,32.28,29.75,28.09,26.20,25.57,26.31,26.78,26.66
[MHz],h,70,11.84
0,0.33,1.40,3.47,7.08,13.36,19.87,16.85,17.59,23.83,46.49,30.98,31.02,26.13,23.42,23.66,25.44,26.60,26.66