'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo AQ70-000]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten],DM2BLE
"[MHz]","h","432","14.78"
0
4.50
24.82
11.74
18.96
33.04
28.27
34.65
36.64
34.32
36.01
43.43
34.58
29.17
27.79
31.78
44.83
23.63
19.20
"[MHz]","v","432","14.78"
0
0.25
0.99
2.24
4.04
6.47
9.72
14.22
21.43
50
25.13
21.44
21.06
22.97
27.42
28.24
23.00
20.08
19.20