'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0217 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","23.86"
0
11.58
12.44
20.72
39.06
33.17
33.05
37.25
37.47
34.60
32.04
30.77
30.33
30.63
44.04
32.89
23.70
36.85
17.89
"[MHz]","v","145","23.86"
0
12.80
12.61
22.76
50.00
37.25
39.01
46.93
50.00
50.00
50.00
42.50
36.95
33.77
50.00
35.13
23.92
38.03
17.89
























