'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7019 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","21.08"
0
1.67
9.59
21.13
31.35
35.36
33.41
29.92
29.97
33.38
34.14
37.48
32.49
32.47
29.18
31.22
36.33
28.01
25.64
"[MHz]","v","432","21.08"
0
12.42
12.17
23.98
50.00
44.11
41.54
42.96
50.00
50.00
50.00
50.00
39.74
40.26
50.00
34.42
38.92
38.83
25.64



