'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7011 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","18.15"
0
0.79
3.70
11.21
23.42
19.98
26.97
24.32
26.68
26.28
39.52
26.51
34.45
26.51
34.29
26.30
31.91
24.72
21.19
"[MHz]","v","432","18.15"
0
5.47
15.94
13.64
27.40
29.78
50.00
45.63
49.43
50.00
50.00
47.34
50.00
36.67
36.01
29.00
44.35
29.37
21.19

