'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 6el., Boom 4,90m
[Bezeichnung],YU7EF EF0406
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,11.80
0,0.51,2.13,5.12,10.04,18.05,26.13,26.17,32.05,50.00,46.24,42.50,333.37,29.85,28.80,30.07,29.92,26.50,25.07
[MHz],h,70,11.80
0,0.33,1.39,3.46,7.09,13.54,19.217,15.00,14.73,18.44,28.63,32.98,26.08,24.83,25.56,28.14,29.02,26.29,25.07