'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0209 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","19.96"
0
3.38
25.57
11.75
18.33
21.12
24.11
32.15
30.52
50.00
32.64
34.10
36.42
32.37
24.44
30.03
50.00
28.02
22.24
"[MHz]","v","145","19.96"
0
4.02
33.02
11.77
20.55
27.21
33.82
47.95
50.00
50.00
50.00
50.00
44.81
38.38
27.33
30.27
50.00
28.66
22.24







