'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7023 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","21.89"
0
2.06
13.80
22.05
23.80
28.64
34.86
28.48
35.75
28.93
35.27
37.43
30.08
32.94
39.79
36.38
31.31
32.97
29.42
"[MHz]","v","432","21.89"
0
17.42
15.02
27.37
34.67
36.75
41.46
46.93
50.00
50.00
50.00
50.00
45.20
38.16
50.00
40.96
31.92
50.00
29.42






