'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo VQ2-0000]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten],DM2BLE
"[MHz]","h","145","12.05"
0
1.06
4.36
10.50
22.48
25.55
21.01
20.72
21.16
21.43
21.58
22.09
23.55
26.40
30.49
31.32
23.50
18.47
16.88
"[MHz]","v","145","12,05"
0
0.25
0.99
2.25
4.06
6.52
9.79
14.32
21.54
50
25.92
22.47
22.66
25.96
32.22
25.28
20.09
17.61
16.88