'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7027 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","22.37"
0
19.19
17.38
38.31
35.64
27.01
41.26
48.87
42.03
38.99
47.64
50.00
35.90
31.99
41.69
42.93
34.42
50.00
31.30
"[MHz]","v","432","22.37"
0
2.46
17.56
34.46
33.84
32.23
49.02
43.32
47.30
50.00
50.00
47.43
40.52
37.62
40.46
40.42
34.62
43.22
31.30










