'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7019 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","18.2"
0
1.68
9.75
19.25
32.98
35.88
33.24
29.70
29.60
32.92
33.97
37.15
32.03
32.33
29.09
30.92
39.51
27.78
24.83
"[MHz]","v","432","18.2"
0
1.85
10.43
20.88
36.95
41.83
41.07
41.04
47.01
50.00
50.00
48.01
39.21
37.86
32.47
32.87
40.26
27.98
24.83



