'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7012 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","18.84"
0
0.97
4.63
14.74
18.25
27.11
22.28
30.44
26.67
28.20
35.97
34.12
31.34
29.58
37.80
26.46
28.39
25.04
21.08
"[MHz]","v","432","18.84"
0
6.68
13.00
16.44
23.15
43.30
39.60
43.32
45.82
50.00
50.00
49.24
47.62
47.63
43.38
28.34
36.86
30.73
21.08

