'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne
"[DG7YBN 144-16-1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","DM2BLE"
"[MHz]","h","144","19.96"
0
6.05
17.75
23.36
19.64
27.09
50.00
44.25
36.26
29.29
34.45
39.60
50.00
41.05
34.73
37.05
45.79
46.88
37.09
"[MHz]","v","144","19.96"
0
1.53
7.79
24.87
21.54
27.90
30.03
34.43
38.37
35.99
34.54
41.89
46.07
34.84
41.52
38.95
37.00
41.74
37.09








