'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne
"[DG7YBN 144-8-v1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","DM2BLE"
"[MHz]","h","144","16.65"
0
3.84
30.16
9,.0
13.54
20.51
23.06
36.01
45.31
50.00
50.00
37.70
42.41
29.21
27.43
35.09
50.00
34.97
29.39
"[MHz]","v","144","16.65"
0
0.73
3.11
7.83
16.05
22.33
28.56
31.96
27.71
30.15
30.33
36.65
31.08
29.27
32.02
38.14
40.92
31.90
29.39







