'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo DQ2-0000]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten],DM2BLE
"[MHz]","h","145","9.71"
0
0.29
1.29
2.95
5.22
7.98
11.06
14.23
17.16
19.43
20.81
21.43
21.81
22.61
24.43
27.48
28.96
26.91
25.84
"[MHz]","v","145","9.71"
0
0.24
0.94
2.14
3.87
6.20
9.33
13.70
20.77
50
23.58
19.42
18.18
18.53
20.16
22.86
25.53
26.13
25.84