'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA0050HB9CV]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","50","6.27"
0
0.05
0.21
0.47
0.86
1.38
2.06
2.91
3.96
5.24
"[MHz]","v","50","6.27"
0
0.24
0.97
2.19
3.96
6.34
9.52
13.93
21.05
50