'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 5el., Boom 3,60m
[Bezeichnung],YU7EF EF0405A
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,10.87
0,0.44,1.82,4.28,8.16,14.08,23.25,30.01,32.19,50.00,32.61,29.12,28.17,28.60,33.14,33.54,24.29,20.38,19.24
[MHz],h,70,10.87
0,0.25,1.07,2.59,5.13,9.32,16.53,19.70,15.06,14.01,15.29,17.89,20.69,23.81,30.06,30.96,23.40,20.17,19.24