'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA005005]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","Anjo"
"[MHz]","h","50","9.92"
0
0.19
0.81
1.94
3.78
6.72
11.61
21.73
20.18
14.2
12.39
12.44
13.64
15.69
18.37
21.44
24.20
25.64
25.92
"[MHz]","v","50","9.92"
0
0.38
1.55
3.63
6.82
11.55
18.83
32.51
38.63
50
29.74
23.64
21.24
20.76
21.56
23.21
24.96
25.81
25.92