'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 4el., Boom 1,70m
[Bezeichnung],YU7EF EF0404S
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,8.79
0,0.32,1.30,2.98,5.41,8.75,13.21,19.31,28.53,50.00,35.80,32.86,33.04,39.45,36.43,25.90,21.11,18.69,17.93
[MHz],h,70,8.62
0,0.14,0.55,1.26,2.33,3.81,5.79,8.37,11.61,15.46,19.42,22.84,26.75,36.37,32.43,23.96,20.29,18.49,17.93