'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0211B 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.1"
0
4.58
21.07
12.80
20.63
22.33
31.07
50.00
37.04
36.34
41.80
50.00
45.92
30.89
31.82
35.02
44.41
31.30
27.83
"[MHz]","v","145","18.1"
0
0.98
4.42
12.40
23.84
24.77
30.09
35.27
40.05
50.00
44.65
38.93
42.55
34.13
35.17
35.04
27.89
27.73
27.83









