'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0209 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","16.98"
0
0.60
2.69
7.41
19.07
18.31
20.57
26.03
20.61
37.91
23.28
25.65
33.52
30.02
22.98
24.73
36.39
23.84
21.12
"[MHz]","v","145","16.98"
0
4.05
33.13
12.12
21.69
24.44
32.24
47.14
50.00
50.00
50.00
47.47
44.27
36.06
26.32
29.70
50.00
27.29
21.12





