'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0217 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.06"
0
1.96
9.94
18.01
21.53
27.80
30.94
37.63
34.66
30.12
28.54
29.74
32.06
29.00
25.53
30.31
20.99
24.30
16.79
"[MHz]","v","145","18.06"
0
2.14
10.64
19.57
24.63
32.89
37.56
46.33
50.00
50.00
45.18
40.36
38.59
33.53
28.61
32.00
21.75
24.49
16.79





















