'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA130040]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","1240","20.38"
0
4.85
13.41
16.85
23.7
22.84
33.01
22.07
30.92
22.42
"[MHz]","v","1240","20.38"
0
5.01
14.26
18.91
28.13
29.22
34.52
32.83
41.93
50