'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA014505]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","9.81"
0
0.21
0.85
2.02
3.9
6.83
11.64
21.41
22.64
15.85
"[MHz]","v","145","9.81"
0
0.39
1.6
3.71
6.94
11.68
18.84
31.21
39.62
50