'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0210LT 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","14.11"
0
0.60
2.66
6.97
14.59
21.30
36.78
24.80
36.89
27.75
35.57
32.06
30.25
38.36
33.62
30.52
30.64
26.34
24.61
"[MHz]","v","145","14.11"
0
0.78
3.38
8.58
17.53
26.27
40.83
36.24
50.00
50.00
50.00
43.16
38.04
43.44
37.21
32.41
31.55
26.55
24.61






