'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7021 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","18.74"
0
1.96
12.40
18.19
22.60
24.67
27.45
34.93
31.22
27.65
32.41
42.24
37.45
30.72
32.35
36.74
45.08
30.92
27.79
"[MHz]","v","432","18.74"
0
2.13
13.07
19.74
25.67
29.87
35.38
48.02
48.77
50.00
50.00
50.00
45.22
36.16
35.99
39.11
46.12
31.12
27.79




