'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7023 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","21.89"
0
15.21
14.74
25.14
35.11
27.95
38.13
35.30
50.00
50.00
50.00
44.18
32.23
33.82
50.00
40.12
32.66
45.74
29.37
"[MHz]","v","432","21.89"
0
2.22
14.22
23.90
27.67
34.90
41.21
37.37
48.10
43.03
43.62
48.62
45.48
38.22
50.00
37.56
31.41
32.64
29.37







