'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7024 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","24.95"
0
15.88
15.00
28.50
36.49
29.55
31.27
40.67
48.94
50.00
50.00
45.93
39.06
29.97
44.42
39.77
37.00
47.04
30.38
"[MHz]","v","432","24.95"
0
17.47
15.42
30.75
37.03
34.41
40.71
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
48.82
35.04
45.85
42.90
37.72
48.60
30.38










