'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7032 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","19.88"
0
2.52
22.78
29.22
25.73
31.49
34.33
33.78
34.39
32.21
32.45
34.52
31.45
32.01
33.14
39.92
37.16
42.98
30.64
"[MHz]","v","432","19.88"
0
2.69
23.50
31.24
28.95
37.62
42.48
50.00
48.83
50.00
50.00
45.62
38.65
38.48
37.40
43.07
38.18
43.18
30.64









