'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0211 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","15.34"
0
0.82
3.86
11.75
20.20
19.68
25.03
25.00
24.77
27.53
32.40
26.77
43.31
26.08
30.73
24.98
30.41
23.10
19.79
"[MHz]","v","145","15.34"
0
1.00
4.57
13.28
23.51
24.47
32.96
36.50
41.97
50.00
48.88
37.84
50.00
31.18
32.78
26.69
31.25
23.26
19.79







