'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0216 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","20.34"
0
8.80
13.02
17.30
39.72
40.63
25.49
24.41
25.10
26.29
25.87
27.72
34.25
46.01
32.18
28.37
27.36
28.34
16.48
"[MHz]","v","145","20.34"
0
1.83
9.09
18.97
35.99
32.13
30.75
35.41
42.32
50.00
42.68
37.95
38.66
37.51
29.90
29.90
23.44
21.37
16.38






















