'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA014413]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","15.34"
0
0.98
4.73
15
13.64
20.42
17.82
30.19
18.54
25.6
"[MHz]","v","145","15.34"
0
1.16
5.44
16.53
16.78
24.96
25.53
41.86
35.85
50