'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne
"[DG7YBN DG-6-7]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","DM2BLE"
"[MHz]","h","50.1","12.78"
0
0.44
1.89
4.74
9.90
17.30
16.80
18.05
27.52
25.01
23.49
29.61
32.22
28.64
28.68
32.46
50.00
31.81
28.90
"[MHz]","v","50.1","12.78"
0
0.64
2.66
6.51
12.96
20.57
22.69
30.12
35.03
32.29
33.98
30.51
32.53
43.50
34.01
33.38
44.59
32.22
28.90
