'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 3el. Cubical Quad
[Bezeichnung],G0KSC SC0403Q
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,9.70
0,0.33,1.34,3.11,5.77,9.56,14.99,23.12,34.64,36.95,31.88,25.22,21.89,20.41,19.10,16.88,14.54,12.96,12.42
[MHz],h,70,9.70
0,0.26,1.05,2.38,4.33,7.00,10.66,15.93,24.95,26.59,20.46,18.24,17.78,18.13,17.96,16.35,14.34,12.93,12.42