'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA014410]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","13.9"
0
0.68
3.06
8.49
17.06
14
20.46
17.67
15.22
25.04
"[MHz]","v","145","13.9"
0
0.86
3.78
10.08
20.03
19.01
27.47
28.85
32.45
50