'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7023 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","24.82"
0
15.15
13.96
26.38
36.10
26.81
38.58
36.22
50.00
50.00
50.00
44.24
33.02
33.39
49.38
40.09
34.50
45.94
30.49
"[MHz]","v","432","24.82"
0
17.35
14.14
28.93
35.83
33.21
45.87
49.15
50.00
50.00
50.00
50.00
47.99
37.89
50.00
41.43
33.8,00
48.67
30.49








