'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0213M 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","16.12"
0
1.10
5.19
14.18
18.87
21.77
26.07
22.20
26.83
31.76
24.68
27.09
27.90
31.62
27.61
32.80
26.50
25.99
25.67
"[MHz]","v","145","16.12"
0
1.28
5.90
15.82
21.69
26.81
32.66
33.41
43.90
50.00
42.00
37.79
35.28
36.85
30.73
34.77
27.31
26.19
25.67

















