'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA043220-1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","19.93"
0
9.79
10.ö82
17.24
29.43
25.09
26.15
38.73
31.42
30.04
"[MHz]","v","432","19.93"
0
1.63
8.16
18.16
24.38
22.86
30.46
50
50
50