'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0215 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","23.12"
0
8.57
11.82
19.30
27.90
36.03
29.40
38.39
38.43
36.37
34.97
40.53
39.57
45.08
34.78
34.74
31.19
34.07
21.17
"[MHz]","v","145","23.12"
0
10.01
11.16
21.31
34.93
33.98
35.60
46.61
50.00
50.00
50.00
49.65
45.68
43.53
42.47
36.42
30.53
35.47
21.17























