'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7018 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","23.79"
0
10.52
11.22
26.97
47.81
39.76
34.95
39.98
39.51
38.14
37.89
44.81
41.01
38.97
45.99
31.27
29.66
33.23
24.01
"[MHz]","v","432","23.79"
0
11.85
11.20
29.24
50.00
44.62
43.73
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
42.80
50.00
33.75
29.62
34.60
24.01




