'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7014 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","22.63"
0
7.50
11.75
19.84
23.71
50.00
46.75
28.77
26.51
29.37
50.00
32.01
33.92
50.00
29.91
28.61
29.63
34.23
25.61
"[MHz]","v","432","22.63"
0
8.46
11.20
21.39
28.51
44.36
50.00
39.50
43.56
50.00
50.00
42.55
39.25
50.00
35.16
30.39
29.16
35.20
25.61


