'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0215 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","20.16"
0
8.59
11.92
18.58
27.46
35.41
30.00
36.06
37.15
36.17
34.99
40.72
40.58
44.81
34.71
34.97
30.82
33.69
20.92
"[MHz]","v","145","20.16"
0
1.62
7.98
20.28
24.92
26.94
35.53
44.51
50.00
50.00
50.00
49.75
45.77
36.86
32.80
36.24
26.89
26.71
20.92






















