'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7018 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","20.85"
0
10.56
11.49
24.64
46.23
41.76
38.69
41.54
38.94
37.33
36.80
44.58
41.53
38.93
46.54
30.47
30.16
33.47
23.55
"[MHz]","v","432","20.85"
0
1.74
9.35
25.85
37.91
43.57
47.43
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
40.02
38.12
31.88
27.99
24.67
23.55



