'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

[Bezeichnung],Mosley CL-33M
[Polarisation],h
[Bereich],90
[Schrittweite],10
[Antennendaten],DM2BLE
[MHz],14,8.12
0,0.11,0.47,1.08,1.96,3.13,4.64,6.5,8.79,11.55
[MHz],21,9.39
0,0.17,0.70,1.63,3.05,5.09,7.95,11.92,16.81,19.08
[MHz],28,8.58
0,0.11,0.48,1.14,2.19,3.76,6,9.13,13.21,17.02